**Výzva na predkladanie cenových ponúk**

**zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom**

**č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov**

1. **Identifikácia verejného obstarávateľa**

Názov: Univerzita J. Selyeho So sídlom : Bratislavská 3322

Zastúpená : Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD.
IČO : 37961632

DIČ: 2021771543

Email: szalaie@ujs.sk

**Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:**  Mgr. Erzsébet Angyal-Szalai

Telefón: 0353260667

Email: szalaie@ujs.sk

1. **Názov predmetu obstarávania: Prenájom kopírovacích strojov a súvisiace služby**
2. **Slovník spoločného obstarávania (CPV):** 30121000-3
3. **Opis predmetu obstarávania:**

Prenájom 11 ks multifunkčného zariadenia nasledovných minimálnych parametrov :

Multifunkčné zariadenie s rýchlosťou tlače 22 strán za minútu čiernobielo aj farebne. Štandardne tlačový kontroler Emperon™ s podporou PCL6c, PostScript3, PDF 1.7 a XPS. Kapacita papiera 500 + 500 hárkov a ručný podávač pre 150 hárkov. Médiá od A6 po SRA3, banner 1,2 m a gramáže 52 – 300 g/m2. Pamäť 2 GB, 250 GB pevný disk a Gigabit Ethernet. stolík s odkladacím priestorom, duplexný podávač originálov obojstranný na 100 listov

KOPÍROVANIE

**Proces kopírovania** elektrostatické laserové kopírovanie tandem nepriamo

**Toner** Simitri HD® - polymerizovaný toner

**Rýchlosť kopírovania** až 22 strán za minútu čiernobielo aj farebne**a tlače A4**

**Rýchlosť kopírovania** až 14 strán za minútu čiernobielo aj farebne**a tlače A3**

**Rýchlosť obojstrannej** až 22 strán za minútu čiernobielo aj farebne**tlače A4**

**Prvá kópia/výtlačok** 6,9 sek. čiernobielo, 8,3 sek. farebne

**Čas zahrievania** cca 20 sec.1

**Rozlíšenie kopírovania** 600 x 600 dpi

**Gradácia** 256 stupňová

**Formát originálu** A5 – A3

**Zväčšenie** 25 – 400% v krokoch po 0,1%, automatický zoom

**Funkcie kopírovania** zachovanie kapitol, vkladanie krycích listov a stránok, kontrolný výtlačok (print and screen), nastavovací výtlačok, digitálne grafické funkcie, pamäť uložených úloh, plagát, sútlač, pečiatka, ochrana proti kopírovaniu

TLAČ

**Rozlíšenie tlače** 1 800 x 600 dpi 1 200 x 1 200 dpi

**Kontroler CPU** PowerPC MPC8536 @ 800 MHz

**Tlačový jazyk** PCL 6c (PCL 5c + XL3.0) PostScript 3 (CPSI 3016) XPS

**Operačné systémy** Windows 2000/XP/XP64

Windows VISTA 32/64

Windows 7 32/64

Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64/2008 (R2)

Macintosh 9.x/10.x

Unix/Linux/Citrix

**Tlačové fonty** 80x PCL Latin 137x PostScript 3 Emulation Latin

**Funkcie tlače** priama tlač PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, šifrovaných PDF a OOXML (docx, xlsx, pptx), mixmedia a mixplex, uloženie nastavení, sútlač, vodoznak, ochrana proti kopírovaniu

SKENOVANIE

**Rýchlosť skenovania** až 80 strán za minútu čiernobielo aj farebne (s DF-624) až 160 strán za minútu čiernobielo aj farebne (s DF-701)

**Rozlíšenie skenovania** maximálne 600 x 600 dpi

**Režimy skenovania** sieťový TWAIN sken sken do eMail (scan-to-Me) sken na FTP sken na SMB (scan-to-Home) sken do boxu sken do WebDAV sken na DPWS sken na USB

**Formáty skenovania** JPEG, TIFF, PDF, PDF/A 1a a 1b (voliteľne), kompaktné PDF, šifrované PDF, prehľadávateľné PDF (voliteľne), XPS, kompaktné XPS, PPTX a prehľadávateľné PPTX (voliteľne)

**Ciele skenovania** 2 100 (jednotlivec + skupina), podpora LDAP

**Funkcie skenovania** anotácia (text/čas/dátum) pre PDF, 400 preddefinovaných úloh, okamžitý náhľad skenu

SYSTÉM

**Systémová pamäť** 2 048 MB (štandardne)

**Pevný disk** 250 GB (štandardne)

**Rozhranie** 10-Base-T/100-Base-T/1 000-Base-T Ethernet, USB 2.0

**Sieťové protokoly** TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP

**Typy sietí** Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP

**Podávač dokumentov** až 100 hárkov, A6–A3, 35–128 g/m2, obojstranný(**reverzný)**

**Podávač dokumentov** až 100 hárkov, A6–A3, 35–163 g/m2, obojstranný, **(DualScan)** jednoprechodový

**Potlačiteľná veľkosť** A6–SRA3, užívateľské veľkosti papiera,**papiera** banerový papier max. 1 200 x 297 mm

**Potlačiteľná gramáž** 52–300 g/m2 **papiera**

**Vstupná kapacita** štandardne: 1 150 hárkov**papiera** max.: 3 650 hárkov

**Zásobníky papiera** zásobník 1: 500 hárkov, A5-A3, 52-256 g/m2 **štandardne** zásobník 2: 500 hárkov, A5-SRA3, 52-256 g/m2 ručný podávač: 150 hárkov, A6-SRA3, užívateľské veľkosti, banner, 60-300 g/m2

**Zásobníky papiera** stolík s 1 zásobníkom: 1x 500 hárkov, A5-A3, 52-256 g/m2 **(voliteľne)** stolík s 2 zásobníkmi: 2x 500 hárkov, A5-A3, 52-256 g/m2 stolík veľkokapacitný: 2 500 hárkov, A4, 52-256 g/m2

**Automatická** A5–SRA3, 52–256 g/m2**Výstupná kapacita** max.: 250 hárkov **(bez finišera)**

**Zošívanie** max.: 50 listov alebo 48 listov + 2 krycie listy (až 209 g/m2)

**Výstupná kapacita** max.: 1 000 hárkov **pri zošívaní**

**Listový sklad** do 3 listov

**Kapacita listového** max.: 30 hárkov (vo výstupnej priehradke), neobmedzene **skladu**

**Brožúra** max.: 20 listov alebo 19 listov + 1 krycí list (do 209 g/m2)

**Výstupná kapacita** max.: 100 listov **brožúr**

**Mesačný objem** priemerne: 12 000 strán **kopírovania/tlače**

**Životnosť tonera** čierny 27 000 strán, farebné 25 000 strán

**Životnosť zobrazovacej** čierna 70 000 / 600 000 strán (fotovalec/vývojnica)**jednotky** farebné 55 000 / 600 000 strán (fotovalec/vývojnica)

**Spotreba energie** menej ako 1,58 kW, TEC\* 1,67

**Rozmery (š x h x v, mm)** 615 x 685 x 779 (bez príslušenstva)

**Hmotnosť** cca. 85 kg

**Rozšírené vlastnosti :**

**Predpripravené na komunikáciu a implementáciu do prostredia so systémom SafeQ**

**Podpora terminálov SafeQ**

**Dodávka hardwarových terminálov v cene zariadenia / aktuálne ak nie sú podporované softwerové terminály /**

**Implementácia zariadení do nastaveného prostredia s kartovým a kreditným systémom SafeQ**

**Suport pre dodané zariadenia vrátane suportu pre SafeQ verzia 5.0**

1. **Cena:**

Cena musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte:

ako cena celkom bez DPH,

výška a sadzba DPH a

cena celkom vrátane DPH.

Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.

Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s výkonom danej činnosti.

1. **Predpokladaná hodnota zákazky:**

**............50678,10 Eur.............................................bez DPH**

1. **Rozdelenie predmetu**: NIE
2. **Možnosť predloženia variantných riešení**: NIE
3. **Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: 48 mesiacov od podpísania zmluvy**
4. **Lehota na predkladanie ponúk:**
* lehota na predkladanie ponúk je do: 19.3.2019 10.00 hod na emailovú adresu szalaie@ujs.sk
1. **Kritéria na hodnotenie ponúk:**

11 ks horeuvedených zariadení daných vlastnosti

Maximálne mesačné zaťaženie pre zariadenie : 5300 strán b/w a 1.300 strán color

Prosím uveďte :

Cena za 1 stránku b/w : 20% DPH : Cena s DPH :

Cena za 1 stránku color: 20% DPH : Cena s DPH :

Cena za mesačný prenájom : 20% DPH : Cena s DPH :

1. **Typ zmluvy:**

Zmluva o prenájme /vlastný návrh/

1. **Doplňujúce informácie:**

.

1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť v prípade ak:
	* ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto výzve;
	* sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;
	* nebude predložená ani jedna ponuka.
2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

V ....Komárne......................, dňa ..........1.3.2019..........................

 *Podpis zodpovednej osoby*

 Mgr. Erzsébet Angyal- Szalai